四平市TX-PX-JF-2025-01#地块详细规划（草案公示）
1、 规划概述
为加强四平市城市建设高质量发展，推动铁西区小型仓储用地建设运营管理水平，保障能源储运安全有序，同时合理控制用地建设，做好基础设施建设支撑，为城乡开发建设提供法定依据，制定本规划。
规划范围：地块位于四平市铁西区平西乡巨丰村九组。规划总用地面积6714.2‬平方米。‬
公示依据：《中华人民共和国城乡规划法》《吉林省国土空间规划条例》等相关法律法规及技术规范。
编制依据：
《中华人民共和国城乡规划法》（2019 修正）；
《中华人民共和国土地管理法》（2019 修正）；
《中华人民共和国生态环境法典》（2026）；
《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）；
《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186 号）；
《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43 号）；
《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234 号）；
《吉林省城乡规划条例》（2011）；
《吉林省城镇开发边界内详细规划导则》（试行）（2024）；
《四平市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
《四平市生态环境分区管控实施方案》（四政办发〔2024〕9号）；
四平市建筑退线要求、停车配建要求等地方规定；
其他相关法律法规、政策文件、技术标准及现场采集的资料。


[bookmark: _GoBack]二、核心规划内容
1、目标定位
四平铁西区物流产业发展的组成部分。
2、景观风貌
景观体系：地块周边以工业、仓储为主要用地功能，结合地块仓储用地的功能定位，规划应构建简洁实用型景观体系，兼顾生态防护与场地形象提升。避免出现异形、与区域功能定位差异较大的人造景观。
风貌管控：结合工业仓储片区整体环境，规划和建筑设计阶段应统筹建筑风格、材质与场地界面管控，引导形成简洁规整、协调统一的仓储用地风貌。同时，建筑色彩应体现寒地城市的特点。
3、道路交通规划
出入口：近期利用西侧现状道路设置出入口；远期利用城市次干路规划路设置出入口。
4、市政基础设施
给水近期由地块内深水井引入，远期由规划路规划给水管线引入；             污水近期排入化粪池，定期清掏，远期排入规划路规划污水管线；雨水排入规划路规划雨水管线；电力由地块西侧现状10千伏电力线路引入；通讯由规划路规划通讯电缆引入；供热近期采用清洁能源供热，远期由规划路规划供热管线引入。
燃气由规划路规划燃气管线引入；   
地块生活垃圾分类设施配建要求：按四平市生活垃圾分类工作领导小组办公室印发的《2023年四平市生活垃圾分类提升工作方案》通知执行。
海绵城市：鼓励应用透水铺装、下沉式绿地等低影响开发设施。
5、安全与防灾
消防：建筑及总平面设计应严格遵循《建筑设计防火规范》，保障消防通道畅通无阻。
6、规划控制线
四线控制：本规划不涉及城市绿线、蓝线、黄线及紫线控制。
本规划经批准后，即作为国土空间用途管制及核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的法定依据。任何单位和个人不得擅自变更；确需修改的，须按法定程序报批。
