四平市铁西区SP-TX-PX-JF-2025-02#地块详细规划
（草案公示）
1、 规划概述
为落实《四平市国土空间总体规划（2021—2035年）》有关要求，提升土地集约利用效率，特编制本详细规划。该地块已纳入城镇开发边界范围内，不涉及永久基本农田和生态保护红线。
规划范围：四平市铁西区，一经街东侧、北环城路北侧，总用地面积约4209.8㎡。
[bookmark: _GoBack]公示依据：《中华人民共和国城乡规划法》《吉林省国土空间规划条例》等相关法律法规及技术规范。
编制依据：
《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）；
《中华人民共和国土地管理法》（2019修正）；
《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令 第七十号）；
《城市、镇控制性详细规划编制办法》（住建部令第7号）；
《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）；
《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186号）；
《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43号）；
《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资源部 2023年11月）；
《吉林省城乡规划条例》（2011年通过）；
《吉林省城镇开发边界内详细规划导则（试行）》（吉自然资规〔2024〕3号）；
《四平市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（四平市人民政府 2026年5月）；
[bookmark: _Toc498427575]《四平市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
《四平市生态环境局 四平市自然资源局关于进一步加强建设用地安全利用有关工作的通知》（四环联字〔2022〕12号）；
《四平市人民政府办公室关于印发 四平市生态环境分区管控实施方案的通知》（四政办发〔2024〕9号）；
《四平市城市燃气专项规划（2021-2035年）》；
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）；
《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）（2020年版）；
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）；
《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）；
其他相关法律法规、政策文件、技术标准及现场采集的资料。
2、 核心规划内容
1、目标定位
目标定位：提高四平市铁西区公用设施的覆盖率，便利交通运输，优化能源结构、保障能源安全。
2、景观风貌
景观体系：重要景观界面、节点应与城市景观风貌相适应，避免出现异形、与城市文化差异较大的人造景观。
风貌管控：规划和建筑设计阶段结合地域位置提出城市设计要求，处理好景观效果、建筑色彩、建筑外装修标准。建筑风格要简洁、明快，富有时代特色，建筑色彩应体现寒地城市的特点。
3、道路交通规划
出入口：机动车主出入口设置于一经街。
4、市政基础设施
供水由一经街规划给水管线引入；排水采用雨、污分流制，雨水近期收集并处理无污染后排出，远期排入一经街规划雨水管线。污水近期排入地块内部化粪池，定期清掏，远期全面收集经化粪池排入一经街规划污水管线；燃气管线结合项目实际需求引入，近期可使用瓶装液化气，远期由一经街规划燃气管线引入；供热近期征得相关部门同意后可采用清洁能源供热，远期由一经街规划供热管线引入；电源近期由一经街现状10KV电力线引入；通信管线由一经街现状通信管线引入；地块生活垃圾分类设施配建要求：按四平市生活垃圾分类工作 领导小组办公室印发的《2023年四平市生活垃圾分类提升工作方案》通知执行。
海绵城市：鼓励应用透水铺装、下沉式绿地等低影响开发设施。
5、安全与防灾
消防：建筑及总平面设计应严格遵循《建筑设计防火规范》，保障消防通道畅通无阻。
6、规划控制线
四线控制：本规划不涉及城市绿线、蓝线、黄线及紫线控制。

本规划经批准后，即作为国土空间用途管制及核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的法定依据。任何单位和个人不得擅自变更；确需修改的，须按法定程序报批。
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