四平市TX-KD10-A14#地块、A15#地块详细规划（草案公示）
1、 规划概述
为进一步优化四平市高等教育用地的空间利用效率，适配高等院校新型建筑的建设标准，完善校园功能配套，提升办学硬件条件，助力铁西区师大片区区域教育资源提质增效，同时合理控制用地建设，做好基础设施建设支撑，为城乡开发建设提供法定依据。
[bookmark: _GoBack]规划范围：地块位于四平市铁西区，师大北路南侧，师大西街东侧。TX-KD10-A14#地块规划总用地面积156314.9‬‬平方米；TX-KD10-A15#地块规划总用地面积：11526.9‬‬平方米。‬‬‬
公示依据：《中华人民共和国城乡规划法》《吉林省国土空间规划条例》等相关法律法规及技术规范。
编制依据：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）；
《中华人民共和国土地管理法》（2019修正）；
《中华人民共和国生态环境法典》（2026）；
《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）；
《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186号）；
《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43号）；
《自然资源部国家林业和草原局关于进一步做好自然资源要素保障的通知》（自然资发〔2026〕38号）；
《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234号）；
《吉林省城乡规划条例》（2011）；
《吉林省城镇开发边界内详细规划导则》（试行）（2024）；
[bookmark: _Toc498427575]《四平市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
《四平市生态环境分区管控实施方案》（四政办发〔2024〕9号）；
《四平市TX-KD10-A14#地块、15#地块控制性详细规划》（2023）；
四平市建筑退线要求、停车配建要求等地方规定；
其他相关法律法规、政策文件、技术标准及现场采集的资料。
2、 核心规划内容
1、目标定位
本次规划旨在科学管控地块开发建设秩序，严守国土空间管控底线，构建集约高效、风貌协调、绿色宜居的现代化高等教育发展空间。同步配套建设社会停车场，补齐片区停车配套短板。规划立足高等教育长远办学需求，预留充足规划弹性空间，实现校园建设与片区城市发展有机融合，有力支撑区域高等教育高质量发展与城市配套服务提质。
2、景观风貌
景观体系：地块周边以教育科研用地、城镇住宅用地为主要用地功能，结合地块高等院校用地的功能定位，规划应构建与周边环境相融、生态稳固、四季有序的校园景观体系，同时平衡校园育人休憩功能与居住区宜居生态需求，营造静谧舒适、和谐共生的高教生态景观氛围。
风貌管控：结合片区整体环境，规划和建筑设计阶段应统筹建筑风格、材质与场地界面管控，引导形成简约庄重、雅致协调的现代化高教建筑风貌。建筑造型应规整克制体量适度，杜绝突兀繁杂设计，外立面采用素雅沉稳的色调，与周边校园、居住建筑风格有机衔接。同时，建筑色彩应体现寒地城市的特点。
3、道路交通规划
出入口：高等教育用地：西侧师大西街、北侧师大北路；
社会停车场用地：西侧师大西街。
4、市政基础设施
给水由师大西街现状地下综合管廊内给水管线引入。污水排入师大西街现状污水管线。雨水由排入师大西街现状雨水管线。电力由师大西街现状地下综合管廊内电力线引入。通讯由师大西街现状地下综合管廊内通讯光缆引入。供热由师大西街现状地下综合管廊内供热管线引入。燃气由师大西街现状燃气管线引入。
地块生活垃圾分类设施配建要求：按四平市生活垃圾分类工作领导小组办公室印发的《2023年四平市生活垃圾分类提升工作方案》通知执行。
海绵城市：鼓励应用透水铺装、下沉式绿地等低影响开发设施。
5、安全与防灾
消防：建筑及总平面设计应严格遵循《建筑设计防火规范》，保障消防通道畅通无阻。
6、规划控制线
四线控制：本规划不涉及城市绿线、蓝线、黄线及紫线控制。
本规划经批准后，即作为国土空间用途管制及核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的法定依据。任何单位和个人不得擅自变更；确需修改的，须按法定程序报批。
